15				//(0) node/feature number  (ok)
2121				//(1) Update year
5030				//(2) X screen coordinate  (ok)
5170				//(3) Y screen coordinate  (ok)
10.0				//(4) node elevation
reservoir			//(5) sub type/component type
dam				//(6) group/class type
105				//(7) group number
7				//(8) type icon
1	 			//(9) zone		(ok)
adel.rai			//(10)rainfall file	(ok)
adel.evp			//(11) evaporation file	(ok)
C:\wc2000\yeldulknie\resvolume.flo	//(12) calibration file
none				//(13) Grid rainfall file
c:\wc2000\fevasfile1.txt	//(14) Feva file
9999				//(15) power demand
1				//(16) rain reduction	(ok)
3;0;				//(17) switches 1=rf 2=grid 4=calib 8=feva 16=rfro; and calibset
9999				//(18) pass to node number or waste1 for towns
9999				//(19) diversion pass to node or waste2 for towns
9999				//(20) volmin		(ok)
9999				//(21) sumpmax	
1000				//(22) volmax		(ok)
uv0;ucA$;cc15000;cl20;ii5;rc10000;rl50;mn500:	//(23) cost parameters
0.7;0.7;0.7;00.7;0.7;0.7;.7;0.7;0.7;0.7;0.7;0.7; //(24) pan factors	(ok)
1000;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(25) max supplyto rate (fillingrate)	(ok)
1000;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(26) max supply from (maxsupply)	(ok)
1				//(27) supply priority
1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(28) monthly fillto
0;8.2;0.68;0;0;1;0;0		//(29) volume area relation	
5;0.00;0.00;0.00;0.00		//(30) seepage model;seepA;seepB;seepC;seepD;
0,1,0,0,1000;			//(31) internal usage fraction,distribution,spill downstream,spill if salinity>,salinity 
1;0.300;1.000;0.000;1.0:	//(32) routtype,rout1,rout2,rout3,timedelay		
3			      	//(33) offstream diversion options (divertequn)
4095				//(34) month of offtake switches diversion on/off
10000;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(35) maximum diversion rate
50;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(36) required baseflow
0.5;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(37) fraction divert
1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;	//(38) required force release factors
0				//(39) retention time
2000				//(40) accept salinity
8				//(41) accept qcode
5				//(42) accept age
0				//(43) accept qual2
0				//(44) accept turb
1000				//(45) start volume	(ok)
300				//(46) start salinity 	(ok)
1				//(47) start quality2
1				//(48) start turbidity
5				//(49) start qcode	(ok)

  	
0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	// feva - flow[15]
0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	// feva - elevation[15]
0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	// feva - volume[15]
0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	// feva - area[15]
0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;	// feva - seepage[15]

1		//use factor
10		//supplytype
0		//envfactor
0.00		//  dollar divert
10.00		//dollar max
0		//spilldemand
0.0		//time delay
0		//use ds level
0		//retent time
0		//max supply

